
* Z4 plus EVM




Description

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Description | No | Description |
| 1 | DC\_9V | 9 | SD card |
| 2 | Power switch | 10 | USB2 |
| 3 | USB3 LED Dir | 11 | DVP |
| 4 | USB3 Con. | 12 | MIPI |
| 5 | FX3 RST | 13 | Power LED |
| 6 | UART1 for Light source | 14 | Z4 RST |
| 7 | UART2 for Debug | 15 | TBD |
| 8 | Boot Mode (Note1) |  |  |

Note1

|  |  |
| --- | --- |
| PMODE(SW3 Pin 1/2/3) | BOOT From |
| 111 | USB Boot |
| 110 | I2C(EEPROM) |

* Camera module(OV8858)



Description

|  |  |
| --- | --- |
| NO | Description |
| 1 | Power Jumper |
| 2 | OV8858 |